{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":18,"n_cols":3,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"In relazione alla formulazione delle Offerte Tecnica (ex Art. 15.2 del Disciplinare di Gara), siamo a chiedere se le 10 facciate a disposizione sono da intendersi come complessive per l'offerta tecnica di ciascun lotto o se sono da intedersi come 10 pagine per ciascun criterio di attribuzione dei punteggi.\r\nInoltre si chiede se la presenza di eventuali tavole grafiche e/o fotografiche rientra nel computo delle 10 facciate o se costituisce un elemento aggiuntivo.","Per ciascun Lotto dovrà essere presentata una relazione per ogni criterio (A, B, C, D). Ogni relazione dovrà essere contenuta in non più di 10 facciate in formato A.\r\nEventuali tavole grafiche e/o fotografiche rientrano nel computo delle 10 facciate.\r\n"]
[2,"Effettuazione sopralluogo.\r\nIn caso di RTI non ancora costituito il deve essere affettuato con delega conferita contestualmente da tutti i membri del costituendo RTI oppure può esssere effettuato in manier indipendente da ciascun operatore economico che successivamente ndrà a costitutire il costituedo raggruppamento?","Come previsto dall’art. 13 del Disciplinare di gara, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli Operatori Economici che costituiranno il raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio, munito di delega conferita dagli altri Operatori Economici."]
[3,"Ai fini della predisposizione della campionatura B.1 relativa al Lotto 2, è prevista una porzione di lamiera colore titanio, materiale per il top del bancone, poiché non è specificato:\r\n-\tIl tipo colore (RAL)\r\n-\tIl tipo di finitura (es. opaca, semi-lucida, ecc.)\r\nÈ possibile avere questi dettagli e specifiche? \r\n","Ai fini della predisposizione della campionatura B.1 relativa al Lotto 2  il color titanio è un grigio chiaro caldo, la proposta del colore che si avvicini al titanio è a cura dell'operatore economico. La finitura richiesta è metallizzata satinata."]
[4,"Con riferimento alla realizzazione e posa dell’art. 1/1 all.01 Bancone biglietteria, per il rivestimento del bancone viene indicato genericamente il materiale “marmo bianco”. \r\nTale indicazione risulta troppo generica, considerata la notevole varietà di tipologie di marmo bianco, ciascuna con differenti caratteristiche tecniche e livelli di costo.\r\nSi richiede pertanto di specificare con precisione la tipologia di marmo da impiegare. \r\n","Con la dicitura Marmo bianco si intende \"marmo statuario\" o \"marmo P\". La finitura richiesta è \"levigato fine\"."]
[5,"In riferimento alle possibili forme di partecipazione alla procedura di gara in oggetto, \r\nse un operatore economico partecipa in RTI/Consorzio esclusivamente per il lotto 1, \r\ncontestualmente può partecipare come singolo operatore solo per il lotto 2? \r\nÈ compatibile con le disposizioni di gara?\r\n","In caso di partecipazione al Lotto 1 in un RTI o in un consorzio, è possibile partecipare nel Lotto 2 o in RTI/Consorzio o in forma singola. "]
[6,"Buongiorno, si chiede se l'avvalimento è vietato anche per la categoria OS6?","Per l'appalto in questione non è mai consentito l’istituto dell’avvalimento."]
[7,"Buongiorno, si chiede se l'avvalimento è vietato anche per la categoria OS6?","Per l'appalto in questione non è mai consentito l’istituto dell’avvalimento."]
[8,"Siamo una società che intende partecipare al LOTTO 1 e al LOTTO 2,  in possesso della certificazione SOA OS 6 Classifica IV bis.\r\nE' corretto intendere che è possibile partecipare dichiarando il ricorso al subappalto al 100%, sia per la Categoria OS 30, sia per la Categoria OG 2?\r\nSi chiede inoltre se è obbligatorio indicare in fase di presentazione dell’offerta il nominativo dei subappaltatori.","È possibile subappaltare le categorie OS30 e OG2 al 100%. L’indicazione del nominativo del subappaltatore in sede di presentazione dell’offerta non è obbligatoria."]
[9,"BUONGIORNO VOLEVO SAPERE CORTESEMENTELA SCADENZA DELLA DATA PER PRESENTARE LA CAMPIONATURA.\r\n\r\nCORDIALI SALUTI","La Consegna a mano delle campionature di cui all’art. 15 del Disciplinare di gara, tenuto conto della proroga dei termini di gara, dovrà avvenire tra il giorno 28 ottobre 2025, dalle ore 13:01 alle ore 18:00, e il giorno 29 ottobre 2025, dalle ore 8:30 fino alle ore 12:30."]
[10,"A seguito della comunicazione di proroga dei termini di scadenza, si chiede cortesemente di sapere se tale proroga si estende anche al termine previsto per la consegna delle campionature per i due lotti? ","Come specificato nel chiarimento 9, la consegna a mano delle campionature di cui all’art. 15 del Disciplinare di gara, tenuto conto della proroga dei termini di gara, dovrà avvenire tra il giorno 28 ottobre 2025, dalle ore 13:01 alle ore 18:00, e il giorno 29 ottobre 2025, dalle ore 8:30 fino alle ore 12:30."]
[11,"Spett.le Stazione Appaltante, le poniamo il seguente  chiarimento :\r\nCon riferimento alla documentazione progettuale e al Computo Metrico Estimativo, in particolare alla voce ALL 06.01 – Realizzazione e posa in opera del grande modello in scala 1:7,5 della facciata di Palazzo Pitti, \r\nsi chiede cortesemente un chiarimento in merito alla seguente specifica tecnica riportata nella descrizione:\r\n“Il modello dovrà essere realizzato con lastre ed elementi di resina in tre toni cromatici, additivata con polveri di marmo al fine di ottenere un materiale simil marmo levigato opaco, in modo da non richiedere una patinatura finale…”\r\nIn particolare si richiede di chiarire:\r\n1.\tSe è previsto l’utilizzo di un calco negativo unico o modulare (in silicone, vetroresina o altro materiale) per la realizzazione delle lastre ed elementi in resina, oppure\r\n2.\tSe si intende una lavorazione diretta della resina colata o stratificata in forma libera, senza impiego di calco negativo.\r\n3.\tInoltre, si chiede se sono previste forme e specifiche geometriche di riferimento per la sagomatura delle lastre (oltre a quanto ricavabile dai rilievi/scansioni 3D), e in caso  affermativo, se verranno fornite dalla Stazione Appaltante o restano a carico dell’impresa esecutrice.\r\n\r\nIl chiarimento si rende necessario al fine di determinare correttamente le modalità produttive, le tempistiche e i costi associati alla lavorazione del modello, e garantire la piena rispondenza alle aspettative progettuali.\r\n\r\nGrazie.\r\n","1- 2) Per le indicazioni tecniche dettagliate si rimanda ai documenti di progetto pubblicati. In ogni caso, la modalità di realizzazione degli elementi in resina è lasciata alla discrezionalità dell’impresa esecutrice.\r\n3) Le forme architettoniche di riferimento, sia per la sagomatura delle lastre sia per l’eventuale realizzazione degli stampi, saranno desunte dalle scansioni 3D o dai rilievi accuratamente effettuati dall’impresa esecutrice.\r\n"]
[12,"Buongiorno, \r\nin merito al criterio dell'esperienza leggiamo quanto di seguito nei requisiti  da rispettare : \"dovrà essere indicata la tipologia di lavori eseguiti, esplicitando la Categoria SOA e relativi importi, nonché la quota di lavoro svolto dal concorrente\" , \r\nvorremmo quindi domandarvi se i lavori rientranti nelle categorie di \"forniture\" o \"servizi\" (per cui senza classificazione in categorie Soa) possano essere comunque utilizzati, nel rispetto di tutti gli altri requisiti ovviamente.\r\n\r\nGrazie.","In merito ai criteri di valutazione dell'esperienza (criterio D), potranno essere indicate e fatte valere attività inerenti all'appalto, anche se non rientranti nella categoria di lavori"]
[13," Spett.le Stazione Appaltante, le poniamo il seguente  chiarimento :\r\nin riferimento alla documentazione di gara relativa all’appalto in oggetto, ed in particolare alla voce concernente la fornitura e posa di profili a pavimento (es. tra tappeto e altra pavimentazione), si richiede il seguente chiarimento tecnico:\r\nCosa si intende esattamente con la dicitura “finitura in ottone bronzato” e la dicitura “rivestimento in ottone bronzato”?\r\nSi chiede di specificare se la suddetta finitura debba essere realizzata mediante:\r\n•\tApplicazione di foglio o lamina in ottone, oppure\r\n•\tTrattamento superficiale (es. verniciatura o ossidazione) su base metallica diversa (es. alluminio anodizzato), con effetto estetico simil-bronzo.\r\nTale chiarimento si rende necessario al fine di individuare correttamente la tipologia di materiale da impiegare, garantendo la conformità alla prestazione richiesta.\r\nSe le due diciture sono da intendere le stesse? Oppure due lavorazioni diverse.\r\n\r\nGrazie.","Ogni qualvolta si fa riferimento a un elemento in metallo con finitura “ottone bronzato”, si intende un elemento realizzato a partire da una lastra in acciaio, alluminio o ottone. La scelta del materiale dipenderà dalla lavorabilità, dalla facilità di saldatura/assemblaggio e dalla destinazione d’uso. La finitura sarà ottenuta mediante verniciatura o processo galvanico, al fine di riprodurre un effetto “ottone bronzato”.\r\n\r\nLa modalità di realizzazione della lastra è lasciata alla discrezione dell’impresa esecutrice, ma la finitura e il colore dovranno sempre corrispondere alla stessa tonalità dell’ottone bronzato, anche nel caso in cui si parta da un supporto di materiale differente.\r\n\r\nFa eccezione quanto previsto per i materiali dei tappeti a pavimento, in particolare quelli calpestabili  per i quali è richiesto l’impiego di ottone naturale. "]
[14,"Spett.le Stazione Appaltante, le poniamo il seguente  chiarimento :\r\n\r\nNegli elaborati è riportato  “lastra di ottone naturale” invece nella relazione e nel cme si parla sempre di OTTONE BRONZATO.\r\na quale tipo di colore si dovrà fare riferimento? Vista l’incongruenza evidenziata.\r\n\r\nGrazie, buona giornata","Si rinvia alla risposta al chiarimento n. 13"]
[15,"Ai fini della emissione della garanzia provvisoria, si chiede quale data è da indicare nel modello di polizza come data di presentazione dell'offerta, ovvero se 28 novembre o 29 novembre.","Va indicato il giorno della marcatura temporale, il 28 ottobre "]
[16,"Si chiedono in riferimento alla voce  28/22  ALL 03.01.01 riportata sul computo metrico del lotto 1, maggiori dettagli sul seminato in graniglia.\r\nOssia i colori che dovranno essere utilizzati, e che tipologia di graniglie e polveri bisogna utilizzare.\r\nGrazie.","I dettagli sul seminato in graniglia sono quelli riportati nella voce di computo 28/22 all 3.01.01. All'interno della griglia del criterio di valutazione B03 si trovano i colori NCS, in cui è richiesta la realizzazione dei campioni  che si riportano:\r\no NCS S 6020G10Y/NCS S 6020G30Y\r\no  NCS S 6030R90B/NCS S 6020R80B\r\n\r\nIn considerazione del fatto che il colore proviene da un impasto di graniglia, polvere di marmi e legante sono stati indicati due toni di riferimento a cui i campioni possono avvicinarsi."]
[17,"In merito ai campioni da fornire, quali sono i colori disponibili ed utilizzabili per la graniglia?","Si veda chiarimento n. 16"]